Instalační manuál Zempy proforma
Produkt: připravovaný samonosný podzemní úložný modul Zempy z PP-H
Modely:
· Zempy Mini 110 (průměr 2 000 mm / úložná výška 1 100 mm + nástavec 400 mm)
· Zempy Mini 150 (průměr 2 000 mm / úložná výška 1 500 mm + nástavec 400 mm)
1. PŘEDPOKLÁDANÉ PODMÍNKY PŘED ZAHÁJENÍM
· Podmínky podloží: Navržený standardní postup zasypání je určen pro instalaci do propustných zemin (písek, štěrk, hlinitopísčitá půda) bez výskytu spodní vody.
· Instalace při výskytu spodní vody nebo v jílech: Při instalaci do nepropustných jílů, nepropustného podloží nebo do míst s výskytem spodní vody JE NUTNÉ provést dodatečná stavební opatření (obetonování). Tento postup musí vždy individuálně navrhnout a posoudit stavební technik / projektant, který zhodnotí místní podmínky a případně navržený postup dále upraví.
· Vyloučení pojezdu a vibrací: Box je určen výhradně pro instalaci do zatravněných ploch a zahradních částí bez provozu motorových vozidel. Je přísně zakázáno instalovat box do míst s trvalým zatížením (chodníky, cesty, parkovací stání) nebo do blízkosti zdrojů trvalých vibrací. Minimální vzdálenost od pojezdových komunikací a manipulačních ploch je 4 metry.
· Manipulace: Předpokládaná hmotnost činí přibližně 165 kg u Mini 110 a 195 kg u Mini 150. K manipulaci jsou v návrhu určena navařená oka a certifikované popruhy.
2. PŘÍPRAVA VÝKOPU A ZÁKLADOVÉHO LOŽE
1. Rozměry výkopu: Vykopejte jámu o průměru cca 2800 mm (o 40 cm širší než box na každé straně pro snadný obsyp nebo obetonování).
2. Hloubka výkopu:
· Varianta Zempy Mini 110: Předpokládaná celková hloubka výkopu 165 cm (110 cm tělo + 40 cm nástavec + 15 cm základové lože štěrkopísku + 10 cm podkladový XPS - 10 cm výška nástavce nad okolním terénem).
· Varianta Zempy Mini 150: Předpokládaná celková hloubka výkopu 205 cm (150 cm tělo + 40 cm nástavec + 15 cm základové lože štěrkopísku + 10 cm podkladový XPS - 10 cm výška nástavce nad okolním terénem).
· Poznámka: Horní hrana nástavce musí po dokončení vyčnívat cca 10 cm nad okolní terén, aby do boxu nestékala přívalová srážková voda.
3. Základové lože (Standardní instalace v propustném podloží bez spodní vody): Na dno výkopu nasypejte 15 cm vrstvu štěrkopísku (frakce 0–4 nebo 4–8 mm). Lože pečlivě vyrovnejte do absolutní roviny a zhutněte.
4. Alternativní podklad (Při výskytu spodní vody / v jílovitém podloží): Místo štěrkopísku zhotovte na dně výkopu vodorovnou betonovou základovou desku o tloušťce min. 15 cm s ocelovou výztuží (kari sítí). Tato ocelová výztuž musí být konstrukčně propojena (provázána) s následným ocelovým armováním pro obetonování stěn, aby vytvořila celistvý železobetonový skelet zabraňující deformaci a vzplývání boxu.
5. Spodní izolace: Na srovnané štěrkopískové lože (nebo vytvrdlou betonovou desku) položte dvě vrstvy XPS polystyrenu (2× 50 mm) křížem přes sebe. XPS doporučujeme k sobě kotvit montážní pěnou na lepení polystyrenu. Tato vrstva chrání dno před bodovým napětím a tepelně izoluje.
3. USAZENÍ BOXU
1. Pomocí popruhů provlečených dolními i horními manipulačními očky spusťte box opatrně do středu výkopu na zhotovenou podkladovou vrstvu z XPS.
2. Připojte ventilační potrubí k tělu boxu – celkem 2 kusy.
3. Zkontrolujte vodováhou rovinu usazeného boxu. Vodováhu o minimální délce 2 m přiložte na strop boxu z vnější strany a křížem proveďte měření. Maximální tolerovatelná odchylka od roviny činí 3 mm na 1 m délky.
4. NAVRŽENÝ POSTUP OBSYPU NEBO OBETONOVÁNÍ
A. STANDARDNÍ POSTUP (Propustné podloží bez spodní vody):
· MATERIÁL: K obsypu používejte výhradně tříděný písek nebo štěrkopísek (frakce 0–4 mm). Je přísně zakázáno používat k zásypu stavební suť, kameny, jíl nebo zmrzlou zeminu.
· ZÁKAZ STROJNÍHO HUTNĚNÍ: V okruhu 2 metrů od stěn boxu je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO používat těžkou vibrační techniku (vibrační desky, pěchy „žáby“ nebo válce).
· POVOLENÉ HUTNĚNÍ: Písek hutněte pouze ručním pěchováním (dřevěný hranol) nebo proléváním vodou (tzv. plavením). Voda zajistí, že si zrnka písku sednou i do hůře přístupných míst pod rádiusem dna a mezi žebra, aniž by došlo k deformaci stěny.
· POSTUP: Obsyp provádějte v rovnoměrných vrstvách po cca 20–30 cm po celém obvodu. Každou vrstvu řádně prolijte vodou nebo ručně upěchujte před sypáním další vrstvy.
B. ALTERNATIVNÍ POSTUP (Při výskytu spodní vody / v jílech):
1. Výrobek musí být usazen na betonové desce s ocelovou výztuží, která je pevně propojena s armováním stěn obetonování.
2. Box se postupně obetonovává zavlhlou betonovou směsí v rovnoměrných vrstvách po 20–30 cm.
3. PŘED BETONÁŽÍ KAŽDÉ VRSTVY napusťte do boxu odpovídající výšku vody (cca 20–30 cm), aby se vyrovnal protitlak betonové směsi a nedošlo k deformaci plastových stěn. Po úplném vytvrdnutí betonu vodu z boxu vyčerpejte.
4. Upozornění: Přesnou tloušťku betonové stěny, třídu betonu a dimenzování ocelové výztuže musí stanovit stavební technik s ohledem na konkrétní hydrogeologické podmínky v místě stavby, který navržený postup zhodnotí a případně dále upraví.

5. IZOLACE STROPU, FINÁLNÍ ZÁSYP
1. Horní XPS: Na vodorovnou plochu stropu (kolem nástavce) položte desky XPS o tloušťce 100 mm. Izolace musí přesahovat půdorys boxu o 10 cm do stran. Do desek vyřízněte prostupy pro stropní výztuhy přivařené k nástavci a stropu. XPS se musí přímo dotýkat nástavce a tvořit souvislou stropní vrstvu.
2. Ochrana proti promrzání: XPS desky zajistí, že nad stropem stačí mít pouze 10–20 cm zeminy a zároveň nebude v zimních měsících docházet k promrzání boxu.
3. Větrání: Ujistěte se, že vyústění větracích trubek je volné a směřuje nad úroveň finálního terénu. Osaďte větrací mřížky/stříšky.
4. Dokončení terénu: Zásyp zeminy ukončete minimálně 10 cm od horního okraje poklopu.
5. Fixace žebříku: Do boxu osaďte hliníkový žebřík a zajistěte jej do navařených úchytů v nástavci a zarážek na dně.
6. PŘEDBĚŽNÝ INSTALAČNÍ NÁKRES
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7. STATUS DOKUMENTU A VÝZNAM PROFORMY
Tento dokument je proforma připravovaného instalačního manuálu. Popisuje současný předpoklad použití, rozměrů, podmínek podloží, stavební připravenosti a způsobu zabudování variant Zempy Mini 110 a Mini 150.
Uvedené hodnoty a postupy se mohou do zahájení dodávek změnit podle konečného technického provedení, výsledků posouzení a podmínek konkrétního místa instalace. Pro skutečnou instalaci je rozhodující pouze finální dokumentace dodaná ke konkrétnímu výrobku; v nestandardních základových nebo hydrogeologických podmínkách také návrh projektanta nebo stavebního technika.
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