Uživatelský manuál Zempy proforma
Produkt: připravovaný samonosný podzemní úložný modul Zempy z PP-H
Modely:
· Zempy Mini 110 (průměr 2 000 mm / úložná výška 1 100 mm + nástavec 400 mm)
· Zempy Mini 150 (průměr 2 000 mm / úložná výška 1 500 mm + nástavec 400 mm)
1. ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU
· Omezení přístupu: Tento výrobek není určen dětem. Vstup a manipulace s poklopem jsou dětem zakázány. Mladiství smí box obsluhovat pouze pod přímým dozorem dospělé osoby.
· Riziko skřípnutí: Při zavírání poklopu dbejte zvýšené opatrnosti. Před spuštěním víka se ujistěte, že v prostoru, na který poklop dosedá, nejsou prsty ani jiné části těla. Pozor: Poklop má značnou hmotnost!
· Povětrnostní podmínky: Nikdy nenechávejte poklop otevřený za silného větru. Poryv větru může víko nekontrolovaně zabouchnout nebo poškodit panty (případně plynový píst).
· Zajištění poklopu: Před vstupem do boxu se přesvědčte, že je poklop zajištěn pomocí instalované vzpěry a vzpěra je řádně zaklesnuta.
· Uzavření boxu: Při opuštění boxu vždy uzavřete box kompresní klikou. Kliku nastavte do polohy „zamknuto“. Čep musí být plně vysunut do boku nástavce.
2. POUŽÍVÁNÍ A OBSLUHA
· Kompresní klika: Pro zajištění maximální těsnosti otočte klikou až do koncového bodu. Tím dojde k přitažení víka k těsnění a zamezení vniku povrchové vlhkosti a hmyzu.
· Předpokládaná pravidla pro skladování potravin:
· Modely z PP-H: Návrh počítá s materiálem PP-H doloženým dodavatelskou dokumentací pro zamýšlené použití. Rozsah přímého styku s potravinami bude uveden ve finální dokumentaci ke konkrétnímu výrobku.
· Zimní tepelná izolace: Pokud venkovní teploty trvale klesají pod bod mrazu (0 °C), je nutné do prostoru vstupního nástavce vložit dodávanou tepelnou izolaci (XPS ucpávka). Ucpávka se pokládá na vnitřní lem nástavce pod poklop. Tento krok je nezbytný pro udržení stabilní vnitřní teploty a ochranu uskladněných potravin i konstrukce boxu před promrzáním. Před vstupem do boxu ucpávku vždy vyjměte.
· Vstup do boxu: Do boxu vstupujte vždy čelem k žebříku. Před sestupem zkontrolujte, zda je žebřík pevně usazen v instalovaných dorazech a poklop zajištěn vzpěrou.
· Skladování: Box je navržen pro skladování potravin a předmětů v přepravkách. Současná předpokládaná nosnost jedné police je 300 kg při rovnoměrném rozložení; závaznou hodnotu uvede finální dokumentace.
· Vlhkost: Při skladování zeleniny dochází k přirozené kondenzaci. Udržujte větrací otvory a potrubí průchodné.
3. ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
· Mazání mechanických částí: Minimálně 2× ročně promažte kovové čepy pantů a mechanismus kompresní kliky (vhodná je bílá vazelína ve spreji nebo WD-40). Pokud je instalován plynový píst, udržujte pístnici v čistotě.
· Čištění plastových ploch: Vnitřní prostory, police a plášť čistěte pouze vlažnou vodou s přídavkem běžného saponátu (mýdlová voda, běžný prostředek na nádobí).
· PŘÍSNÝ ZÁKAZ: K čištění nikdy nepoužívejte rozpouštědla (aceton, ředidla), agresivní chemii (chlor, louhy) ani abrazivní čističe (písky). Hrozí nevratné poškození povrchu a struktury PP-H.
· Péče o těsnění: Gumové těsnění v drážce udržujte čisté. Doporučujeme 1× ročně potřít těsnění silikonovým olejem, aby zůstalo pružné a nepřimrzalo k víku.
4. DOPORUČENÍ A ZÁKAZY (CO NEDĚLAT)
· Žádný otevřený oheň: Uvnitř boxu ani v jeho těsné blízkosti (např. při svícení svíčkou). Plast je hořlavý materiál.
· Zákaz úprav: Jakékoli vrtání do stěn nebo stropu boxu mimo výrobcem připravené otvory je zakázáno a vede k okamžité ztrátě záruky. Vrtáním může dojít k zatečení vody, případně k narušení celistvosti konstrukce a její pevnosti.
· Skladování chemikálií: V boxu neskladujte chemikálie, benzín nebo barvy. Výpary mohou v uzavřeném prostoru vytvořit nebezpečnou koncentraci.
· Omezení zatížení poklopu: Současná předpokládaná hodnota krátkodobého nahodilého zatížení poklopu je 150 kg. Poklop není navržen pro soustavnou chůzi, běhání, skákání ani pojezd; závaznou hodnotu uvede finální dokumentace.
· Zákaz přejezdu: Jakýkoliv přejezd poklopu nebo těla boxu lehkou či těžkou technikou (zahradní traktory, čtyřkolky, vozíky, auta) je přísně zakázán a vede k okamžité destrukci víka či deformaci skeletu.

5. STATUS DOKUMENTU A VÝZNAM PROFORMY
Tento dokument je proforma připravovaného uživatelského manuálu. Zachycuje současný návrh obsluhy, bezpečnostních pravidel, zatížení, údržby a čištění variant Zempy Mini 110 a Mini 150.
Předpokládané vlastnosti a pokyny se mohou do zahájení dodávek změnit podle konečného technického provedení a výsledků posouzení. Pro používání konkrétního výrobku bude rozhodující pouze finální uživatelský manuál dodaný spolu s výrobkem.
