Záruční a výstupní podmínky Zempy proforma
Návrh dokumentace připravovaného výrobku
Připravovaná produktová řada: Zempy Mini 110 a Zempy Mini 150 z PP-H
Budoucí identifikace konkrétního výrobku: model a sériové číslo

1. PŘEDPOKLÁDANÝ SYSTÉM VÝSTUPNÍ KONTROLY
Připravovaný systém výroby počítá s kontrolou každého výrobku podle finálních interních technických postupů pro zpracování PP-H. Výsledky kontroly budou zaznamenány v dokumentaci konkrétního výrobku.
· Předpokládaná materiálová specifikace: Konstrukční desky z prvoplastu PP-H (polypropylen homopolymer). Konkrétní typ materiálu, jeho vlastnosti a dodavatelské doklady budou uvedeny v technické dokumentaci finálního výrobku.
· Předpokládaná technologie spojování: Extruzní a horkovzdušné svařování podle výrobních postupů vycházejících ze směrnic DVS. Návrh výstupní kontroly počítá s vizuální kontrolou svárů a interní kontrolou těsnosti.
· Předpokládaná vodotěsnost: Skelet je navržen jako celistvý vodotěsný prvek. Způsob ověření a výsledná deklarovaná vlastnost budou stanoveny ve finální technické dokumentaci.
· Předpokládaná konstrukční tuhost: Návrh využívá vnitřní integrované výztuhy tvořené regálovým systémem a nosné prvky z PPR. Konečné dimenze a podmínky instalace budou vycházet z dokončeného posouzení.
2. PŘEDPOKLÁDANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY
	Parametr
	Hodnota

	Typ výrobku
	Připravovaný samonosný podzemní úložný box

	Materiál dna a stropu
	10 mm PP-H

	Materiál pláště a regálů
	8 mm PP-H

	Materiál nástavce
	10 mm PP-H

	Materiál poklopu
	15 mm PP-H

	Max. hloubka uložení
	1 650 mm Mini 110 a 2 050 mm Mini 150 včetně navržených podkladních vrstev a přesahu nástavce

	Hmotnost
	cca 165 kg Mini 110 / cca 195 kg Mini 150

	Vybavení
	Hliníkový žebřík s bezpečnostní fixací, odvětrávací systém, poklop 

	Volitelné příslušenství
	Plynový píst poklopu, prostup pro elektroinstalaci

	Max. nosnost poklopu
	předpoklad 150 kg při krátkodobém nahodilém zatížení

	Třída zatížení poklopu
	Nevhodné pro pojezd vozidel a soustavnou chůzi



3. NÁVRH KUSOVÉ KONTROLY TĚSNOSTI
Předpokládaný výrobní postup počítá s individuální interní kontrolou těsnosti každého kusu před expedicí. Přesná metodika bude stanovena ve finální výrobní a technické dokumentaci.
· Navržená metoda: Napuštění skeletu vodou, sledování stability hladiny a vizuální kontrola vnějších svárů po dobu 24 hodin.
· Po zahájení výroby má být výsledek kusové kontroly zaznamenán, archivován výrobcem a uveden v dokumentaci konkrétního výrobku.
· Poznámka: Rozsah a význam kusové kontroly bude přesně popsán ve finální dokumentaci; tato proforma sama žádný výsledek zkoušky nepotvrzuje.
4. NÁVRH ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK
Současný návrh počítá s následující délkou záruky, nebude-li v konečné nabídce nebo smlouvě uvedeno jinak:
· 60 měsíců na těsnost a celistvost skeletu.
· 24 měsíců na příslušenství (poklop, žebřík, větrání, plynový píst, těsnění, panty).
Záruka je platná pouze při dodržení "Instalačního manuálu a Uživatelského manuálu", zejména:
1. Osazení do propustného podloží bez výskytu spodní vody nebo osazení do podloží se spodní vodou s využitím dodatečných stavebních opatření.
2. Dodržení postupu obsypu (ruční hutnění pískem/štěrkopískem).
3. Instalace XPS izolace o min. tloušťce 100 mm na stropní část boxu a podkladovou vrstvu.
4. Zákaz užívání těžké mechanizace v bezprostřední blízkosti instalovaného boxu.
5. PŘEDPOKLÁDANÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Zempy je navrhován jako podzemní úložný box, nikoli jako prostor pro pobyt osob. Manipulační prostor 1 × 1 m má sloužit výhradně k obsluze úložných polic. Předpokládaný bezpečný přístup počítá s fixovaným žebříkem a otevřeným, zajištěným horním poklopem.



6. STATUS DOKUMENTU A VÝZNAM PROFORMY
Tento dokument je proforma návrhu budoucích záručních a výstupních podmínek. Není certifikátem, záručním listem konkrétního výrobku, protokolem o provedené zkoušce ani prohlášením o vlastnostech nebo shodě.
Uvedené materiálové provedení, technické hodnoty, kontrolní postupy a rozsah záruky představují současný předpoklad projektu Zempy. Do zahájení dodávek se mohou změnit podle konečného technického provedení, výsledků posouzení a podmínek finální nabídky. Závazné údaje budou uvedeny pouze v dokumentaci dodané ke konkrétnímu výrobku.
